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                                                      四川蓝景光电技术有限责任公司
 Blueview Elec-optic Tech CO.,Ltd

	 产品规格书

	


产品型号：BV-BC2-4（非等间距）
产品中文名称：4点2835金属槽防水模组（穿孔灯）（非等间距）                  

                    编    制：    覃波 骆贵林 田启海   
                    审    核：    曾国辉      刘晓丽   
                    批    准：         何军            
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产品规格书

	产品名称：
	4点2835金属槽防水模组（穿孔灯）
	产品用途：
     大型外露字光源、广告标识光源、室外装饰装修等。
产品特点：
光源采用2835灯珠；

根据光学特点特殊设计透镜，适合大型楼顶外露发光字；

优异的衰减性能；

防水等级：IP66；

单个模组可剪，安装方便；

 6.开孔尺寸9mm；

安装方式：
安装方式：螺钉固定安装。


	产品型号：
	BV-BC2-4（非等间距）
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光电参数：
	产品型号
	发光颜色
	色温(K)/波长（nm）
	发光角度

(°)
	光通量

(lm/pcs)
	显色指数

Ra
	光效

（lm/W）
	电压

(DC V)
	功率

(W/PCS)

	BV-BC2-4（非等间距）
	白色
	100000
	79
	30-35
	≥80
	≥46
	12
	0.72

	BV-BC2-4（非等间距）
	蓝色
	467.5-470
	79
	7-9
	-
	≥9.7
	12
	0.72

	BV-BC2-4（非等间距）
	绿色
	520-522.5
	79
	30-33
	-
	≥45.8
	12
	0.72

	BV-BC2-4（非等间距）
	红色
	620-625
	79
	11-13
	-
	≥20.4
	12
	0.54

	BV-BC2-4（非等间距）
	黄色
	588-590
	75
	15-17
	-
	≥29
	12
	0.54

	BV-BC2-4（非等间距）
	橙色
	600-605
	75
	15-17
	-
	≥30
	12
	0.54


其它参数：
	产品型号
	标准级联数量(pcs)
	单端供电最大级联数量
（pcs）
	工作环境温度(℃)
	存储环境温度(℃)
	防护等级

	BV-BC2-4（非等间距）
	30
	30
	-25～+60
	-25～+70
	IP66


备注：
测试环境温度为 25±2℃；
以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改，恕不另行通知。
外形尺寸图：                                                       单位：mm[in]
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配光曲线图:
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包装示意图:
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包装说明： 

1、本产品采用防静电屏蔽袋密封装载，使用大号箱包装； 

2、外箱尺寸：570*375*285mm；  

3、每串级联数量为30PCS，一个防静电屏蔽袋装载3串，一个外箱装20个防静电屏蔽袋；
4、

	产品型号
	产品尺寸(mm)
	总数(PCS)
	净重(kg)
	毛重(kg)

	BV-BC2-4 （非等间距）
	38*38
	1800
	21.86(1±10%)
	23.1(1±10%)


5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。
创新·稳定LED标识系统  STABLE • INNOVATIVE LED signage system


